**光速蒸汽能销售合同** 合同编号：1704028

**甲方：杭州商泰服饰有限公司 （以下简称甲方）**

**乙方：江苏斯普特节能科技有限公司 （以下简称乙方）**

经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿、诚信、互惠的原则，就甲方申购乙方光速蒸汽能及相关设备事宜达成如下协议，以资共同遵守。

**1.**购销产品标的

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **数量** | **金额（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 模块蒸汽能DZ-500(T) | 2 | 128000 | 256000 |
| 2 | 1.5吨纯水机 | 1 | 26,800 | 26,800 |
| 3 | 3吨纯水箱 | 1 | 2500 | 2,500 |
| 4 | 1吨回收水箱（不锈钢保温） | 1 | 6,900 | 6,900 |
| 6 | 增压泵 | 2 | 1,400 | 2800 |
| 7 | S13汽水分离器DN50 | 1 | 6500 | 6500 |
| 8 | 管材阀门 | 1批 | 4500 | 4,500 |
| 9 | 电线，电槽及辅材 | 1批 | 1,800 | 1,800 |
| 10 | 保温材料及施工费用 | 1批 | 2,500 | 2500 |
| 12 | 仪表、安全阀、温度表 | 1批 | 2500 | 2500 |
| 13 | 天然气减压阀DN40 | 2 | 2500 | 5000 |
| 14 | 电控系统（中控台） | 1套 | 3200 | 3200 |
| 15 | 工程管理安装 | 1批 | 6000 | 6000 |
| **工程总报价(含税）：** | |  |  | 327000 |

**本工程含税总价327000元，大写人民币叄拾贰万柒仟元整，**

合同说明：

1、甲乙双方约定样板工程合计总价叁拾贰万柒仟元整，（￥327000元）。

2、安装实施过程中，双方对原工程设计有改动或遗漏，可另行签协议约定。

2.设备安装

2.1 设备安装基本信息

安装地址：杭州商泰服饰有限公司

安装时间： ；能源供给： 管网天然气 ；

设备应用：□蒸煮□热水□供暖□消毒■其它： 工业 ；

甲方工程主管及联系方式： ；乙方工程主管及联系方式： ；

2.2 工程实施约定：

□ a.乙方包工包料（详见附清单）

2.3 工程能耗约定

A 本工程验收节能效果以蒸汽能机组进水水表测算每吨水消耗天然气66立方，为标准。

B．项目建设完成以后，蒸汽能系统满足甲方的蒸汽流量需求及压力需求。

C．本工程安装对天然气的流量要求是：每小时天然气总流量100立方。出口压力要求2000~2500pa,DN40两个出口端子。

D．甲方负责联系并安排水、电、天然气等接至蒸汽能设备3米附近。

双方约定工期：自乙方收到甲方的工程预付款之日起，15天内完成交货，15天内完成该项目施工、调试并交付甲方正常使用。

3. 付款方式约定：

本合同签定后，甲方向乙方支付总货款的20%作为预付定金，即人民币陆万吴茜肆佰元整（￥65400元）。

乙方收到本预付款后，即刻安排工厂生产发货，货物整套到达后即甲方支付给乙方余款总价50%，即人民币壹拾陆万叁仟伍佰元整（￥163500元）。

安装调试经甲方验收合格并交付甲方使用正常后，即甲方支付给乙方余款总价25%，即人民币捌万壹仟柒佰伍拾元整（￥81750元）。

预留质量保证金合同签订日壹年内支付合同总价5%即壹万陆仟叁佰伍拾元整（16350元）。

4. 售后服务

4.1整套节能系统，免费包修时间为：自设备安装完毕之日起整机免费包修贰年。终身提供有偿维修服务（不含纯水机）。光速蒸汽能机组整机使用寿命8年以上，需要确保运行中按照规定参数运行。

4.2 甲方未经乙方允许不得拆装、改装或以其他任何方式变动设备内部配件或结构，否则不再享有保修资格，由此出现的任何问题由甲方负责。

4.3 整套机组运行贰年后，乙方向甲方收取每年2000元/台；蒸汽能机组维保费用（不含纯水机）。建议甲方每年（开机日起），更换纯水机滤芯及滤膜；（费用约800元，由甲方自理）

5. 本合作协议一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方友好协商解决。

甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)

授权签约代表： 授权签约代表：

签约日期： 签约日期：